|  |
| --- |
| **Novoferm NovoSpeed Thermo S600 geïsoleerde sectionaaldeur, staal** |
| *v1, 2018-09-12* |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Fabrikant: | Novoferm Nederland B.V. | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | |  | ***Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13241:2003+A2:2016*** | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Waterdichtheid (EN 12425) (klasse): | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Weerstand tegen windbelasting (EN 12424) (klasse): | 2, ≤450 | | Weerstand tegen windbelasting (EN 12424) (klasse): | 3, ≤700 | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (W/(m².K)): | 1,77 (bij deurafmeting 5.000 x 5.000 mm, met ISO panelen) | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Openingsveiligheid verticale beweging (EN 12605): | pass | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Veiligheid/zichtbaarheid beglazingscomponenten (EN 12605): | pass | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Mechanische bedrijfszekerheid (EN 12605): | pass | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Bedieningskracht (EN 12453): | pass | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | |  | ***Producteigenschappen*** | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): | 24 | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Inbraakwerendheid: | ..... | | Inbraakwerendheid (EN 1627) (weerstandsklasse): | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Daghoogte (mm): | max. 5.000 | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Deurbreedte (mm): | max. 5.000 | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Afmeting, maximale opening (m²): | 25 | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Materiaal: | staal | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Oppervlaktebehandeling: | polyester coating, laagdikte ca. 25µ | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Afwerking buitenzijde: | microprofilering | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Kleur, buitenzijde (RAL): | 9002 | | Kleur, buitenzijde (RAL): | 9006 | | Kleur, buitenzijde (RAL): | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Afwerking, binnenzijde: | microprofilering | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Kleur, binnenzijde (RAL): | 9002 | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Bediening: | 3 knoppen, open-stop-dicht | | Bediening: | trekschakelaar (optie) | | Bediening: | sleutelschakelaar (optie) | | Bediening: | fotocel (optie) | | Bediening: | radar (optie) | | Bediening: | inductielusdetectie (optie) | | Bediening: | (meerkanaals) afstandsbediening (optie) | | Bediening: | 2 kn handzender | | Bediening: | 4 kn handzender | | Bediening: | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Beveiliging: | lichtgordijn tot 2500 mm hoogte als dagmaatbeveiliging | | Beveiliging: | noodhandkettingbediening | | Beveiliging: | vingerklembeveiliging | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Vergrendeling: | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Ontgrendeling: | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Besturing: | TS971 | | Besturing: | TS981 | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Aandrijving: | elektrisch, 3 x 400V, N, PE, 50Hz, 16A, beschermingsgraad (IP) 65, impulsbediening, frequentie gestuurd | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | |  | ***Onderdelen*** | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Loopwerk: | thermisch verzinkt staal, gelagerde trillingvrije looprollen, openingssnelheid (m/s): 1,1, veerloos systeem | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Deursegment: | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Hoogte deursegment (mm): | 366 (werkende hoogte) | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Dikte deursegment (mm): | 40 | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Segmentvulling: | Polyurethaanschuim (FCKW-vrij) | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Rooster: | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Beglazing: | NovoLux venstersectie, geanodiseerde aluminium profielen met isolerende beglazing (optie) | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | |  | Railsysteem: sendzimir verzinkt staal | |  | ..... | |