|  |
| --- |
| **Trafimatic Plus, verticaal binnen de gevel draaiende parkeergaragedeur** |
| *v2, 2016-11-30* |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Fabrikant: | Novoferm Nederland B.V. Woningbouw | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Beoogd gebruik: | garagedeur | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | |  | ***Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 13241:2003+A2:2016*** | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Waterdichtheid (EN 12208) (klasse): | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het binnenmilieu: | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Weerstand tegen windbelasting (EN 12424) (klasse): | 0 | | Weerstand tegen windbelasting (EN 12424) (klasse): | 1, ≤300 | | Weerstand tegen windbelasting (EN 12424) (klasse): | 2, ≤450 | | Weerstand tegen windbelasting (EN 12424) (klasse): | 3, ≤700 | | Weerstand tegen windbelasting (EN 12424) (klasse): | 4, ≤1.000 | | Weerstand tegen windbelasting (EN 12424) (klasse): | 5, >1.000 | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (W/(m².K)): | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Openingsveiligheid verticale beweging (EN 12605): | pass | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Veiligheid/zichtbaarheid beglazingscomponenten (EN 12605): | pass | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Mechanische bedrijfszekerheid (EN 12605): | pass | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Bedieningskracht (EN 12453): | pass | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | |  | ***Producteigenschappen*** | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Luchtgeluidisolatie (dB): | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Daghoogte (mm): | < 2.750 mm | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Afmeting, maximale opening (m²): | 13,75 | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Materiaal: | staal | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Oppervlaktebehandeling: | thermisch verzinkt in RAL eindlak | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Kleur (RAL): | ..... | | Kleur: | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Bediening: | sleutelschakelaar | | Bediening: | handzender | | Bediening: | radar | | Bediening: | fotocel | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Beveiliging: | kabelbreukbeveiliging | | Beveiliging: | 4x geïntegreerde fotocelbeveiliging | | Beveiliging: | onderloopbeveiliging d.m.v fotocel | | Beveiliging: | valbeveiliging d.m.v ophanging aan 4 kabels | | Beveiliging: | zwaailicht | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Aandrijving: | 24 volt gelijkstroommotor geintegreerd in behuizing links | | Aandrijving: | 24 volt gelijkstroommotor geintegreerd in behuizing rechts | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | |  | ***Onderdelen*** | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Kader: | thermisch verzinkt stalen kader met contragewichten aan beide zijden | | Frame: | deurframe: thermisch verzinkt stalen kader | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Geleiding: | ..... | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Beglazing: | enkel veiligheidsglas | | Beglazing: | gelaagd isolerend dubbelglas | |
|  |  | |  |  | | --- | --- | |  | Vaste zijdeur, thermisch verzinkt staal in RAL eindlak, rechts naar buiten draaiend | |  | Vaste zijdeur, thermisch verzinkt staal in RAL eindlak, links naar buiten draaiend | |  | Vast bovenpaneel | |  | vast zijpaneel | |  | Montageset bedieningskast | |  | Programmeerbare ontvanger E43XL | |  | Verkeersregelsysteem, inclusief stoplichten | |  | Tijdschakelaar | |